국내 NMS 업체

다함 인터넷 http://www.veryfun.co.kr/
MUSE http://www.daham.co.kr/muse.htm
서비스의 특징

MUSE는 Ethernet LAN, WAN 등으로 연결된 Network의 회선 상태를 감지하여 회선의 장애, Traffic 발생, Network 정보 등을 신속히 파악할 수 있는 목적으로 제작되었으며 이러한 작업에 필요한 프로토콜은 국제표준규격을 이용함으로서 거의 모든 네트워크에 별도의 조작 없이 적용할 수 있습니다.

MUSE는 Software, Hardware가 하나의 Package로 구성되어 있으므로, 제품구입 후간단한 설정만으로 바로 사용이 가능합니다. MUSE가 사용하는 DB(Data Base)는 월등히 빠른 순차적/비순차적 억세스 능력을 보유하며, 이는 사용자가 입력한 수천 개의 Site를 검색해 내며 또한 빠른 Network 회선 상태 감지를 가능하게 합니다.
또한 모든 화면과 메뉴들을 한글로 표현하여 누구든지 쉽게 다룰 수 있으며, GUI(Graphics User Interface)와 GIS(General Information System)로 제작된 화면들은 모든 상황을 한 눈에 직관적으로 알아볼 수 있습니다.

적용범위

50인 이상 인터넷 혹은 네트워크 환경 구축 업체

인터넷 및 네트워크 관련 서비스 제공 업체

시스템 및 네트워크 유지 보수 관리 업체

기능 및 특징

초보자도 이해할 수 있는 쉬운 아이콘과 메뉴 구조

모든 화면 내용을 한글로 표시

각 기관들을 Host Router단위의 상위/하위 그룹으로 별도 관리 가능

네트워크 이용자(사내 네트워크의 경우 전직원)의 네트워크 환경 점검 및 장애발생통보

네트워크 이용자의 네트워크 자원 사용실적 Log 및 관리 기능

Mail.Web,FTP등 인터넷 서비스 기능의 정상 동작 여부 실시간 점검 기능
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다양한 기능

각 도별 지도와 서울시 지도를 이용,각 기관들의 위치와 분포도를 시각적으로 확인할수 있습니다.

장애 발생시 음향과 화면의 표시등으로 즉각 상태를 파악할 수 있습니다.
사용자의 정의에 의하여 장애 발생 이외의 특정 문제들을 자동으로 기록할 수 있습니다.
빠르고 폭 넓은 DB를 이용, 장애 발생 현황을 그래프, 리스트 등으로 분석처리할 수 있습니다.

최대 9개까지의 특정 기관을 지정, 실시간 현황을 그래프로 볼 수 있어 주요기관까지의 트래픽 현황을 파악하기가 용이합니다.
Packet 망 감시

NUA 및 기관 시리얼의 즉시 확인 용이
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Package 구성

MUSE Installation CD-ROM

Restoration CD-ROM

Intel Pentium II Server PC

고해상도 원격 감시용 Monitor
장애처리 자동 호출 및 응답 시스템

MyNMS  http://www.daham.co.kr/mynms.htm
서비스의 특징

Ethernet LAN, WAN 등으로 연결된 Network의 회선 상태를 감지하여 회선의 장애, Traffic 발생, Network 정보 등을 신속히 파악할 수 있는 목적으로 제작되었으며, 이러한 작업에 필요한 프로토콜은 국제표준규격을 이용함으로서 거의 모든 네트워크에 별도의 조작없이 적용할 수 있습니다.   

Memory상주형 프로그램으로 구성되어 있으므로, 각 인터넷 전용회선 이용기관은 제품   도입후 인터넷 이용이 가능 한 PC한대에 간단한 설치만으로 바로 전용회선 장애 파악이  가능 합니다. 

장애 발생시 자동적으로 장애처리센터에 FAX를 이용, 장애 발생 시각, Gateway Address, 연락처등 장애 처리를  위하여 필요한 정보를 발송하며 아울러 자체 경보를 발생함으로써 장애 대처가 더욱 신속하여 집니다. 

각 기관은 각각의 목적에 따라 주요 이용 기관(검색엔진, 네트워크 게임업체등)에 대한 비쥬얼한 현황 정보를 쉽게 설정하고 점검 할 수 있어 장애발생 및 트래픽 증가에 대한 현황을 손쉽게 파악 할 수 있습니다. 

모든 화면과 메뉴들을 한글로 표현하여 누구든지 쉽게 다룰 수 있으며, GUI(Graphics    User Interface) 와 GIS(General- Information System)로 제작된 화면들은 모든 상황을 한 눈에 직관적으로 알아볼 수 있습니다. 

부가적으로, Trace Routing 기능과 Network Information 기능을 추가하여 경로추적 및 네트워크 정보를 쉽게 파악할 수 있도록 하였습니다. 

적용범위

자사의 인터넷 전용회선을 이용하는 모든 기업
자사의 인터넷 전용회선을 이용하는 모든 PC방
인터넷 전용회선을 이용하는 개인

기능 및 특징

초보자도 이해할 수 있는 쉬운 아이콘과 메뉴 구조
모든 화면 내용을 한글로 표시Visual한 그래픽으로 표시 

전용회선의 대한 실시간 Traffic Graph 동시 제공 

주요 이용 기관(네트워크 게임서버, 검색엔진, 기타)에 대한 손쉬운 점검 대상 설정및 

간편한 경로 추적기능 

장애발생사항을 이용 ISP의 장애 신고센터로 자동 FAX발송 

장애 발생 사항에 따른 알람 기능 

메모리 상주형으로 별도 구동이 필요없는 간편한 사용 

장애발생시 긴급 조치 및 사용자 자가 점검 사항 표시 
다양한 기능

[Main Check 화면] 

식인도 높은 GUI메뉴를 이용하여 손쉬운 사용이 가능토록 함. 

바탕 화면은 ISP의 요구에 따라 손쉽게 주문 변경 가능 

회사 로고 형식, 별도의 화면등 요구사항에 맞추어 제작 가능 

DNS간의 Ping Speed 그래프화 실시간 체크 

주요 서비스의 Ping, Tarcert를 웤클릭으로 처리 

자기 네트워크 정보의 손쉬운 검색 가능 

자사 홈페이지 혹은 지정된 홈페이지로의 Link기능 

[주요 서비스  경로 추적 기능]

주요 서비스에 대한 Visual graphic 경로 추적 기능 

경유 경로의 속도,  WHOIS정보 제공 

경유 경로, 혹은 최종 서비스에 이상 발생시 연락처 및 조치 사항 표시 
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[자기 정보 표시 기능]

초급 관리자, 혹은 네트워크를 전혀 모르는 경우라도 장애센터등 관련자의 질의에 즉시 응답할 수 있도록 장애 점검에 필요한 자기 네트워크 기본 정보를 손쉽게 표현하여 제공 네트워크 장비의 IRQ, Device충돌 감지 통보 기능 

인티 http://www.monalisa.co.kr/
Simon  http://www.monalisa.co.kr/simon.htm
네트워크 분석 소프트웨어는 일반 네트워크 관리자가 자사 네트워크를 손쉽게 관리하기 위해서, 그리고 네트워크 분석 컨설턴트에게는 고객의 네트워크에 대한 분석 서비스를 제공하기 위하는 등의 용도에서 사용하게 됩니다. 

그러나 일반 네트워크 관리자가 사용하기에는 비싼 비용때문에 쉽게 도입하기 어렵고, 막상 도입한다 하더라도 정작 다루는 것으로부터 그 결과치를 해석하기 까지 너무 어려워서 제대로 활용하기가 어렵습니다. 

또한   네트워크 엔지니어에게는 늘 주로 사용하는 기능을 이용하게 되기 때문에 그 활용이 매우 저조하고, 따라서 사용을 대비 투자비용을 고려할때 지나친 감이 많은 것이 사실입니다.

결국 도입한 관리 소프트웨어은 충분히 그 가치를 발휘하지 못하게 쓰이고 있으며, 그 결과에서 조차도, 많은 경우 네트워크 통계치 이상 수준의 자료를 기대하기란 어렵습니다.

(주)인티의 Simon은 저렴한 비용으로 손쉽게 트래픽을 분석할 수 있도록 해주는 LAN 프로토콜 분석 소프트웨어 입니다. 흔히 네트워크 분석 툴들이 제공하는 다양한 기능들 중 가장 많이 사용하고 있는 프로토콜 분석기능과 트래픽 발생기의 기능을 위주로 누구나 쉽게 사용할 수 있도록 설계된 제품입니다
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제품 특징 
사용이 쉽다 

한글 그래픽 화면의 처리와 보기 쉬운 메뉴를 지원 

PC 기반의 Windows 95/98 환경에서 운영되기 때문에 쉽게 사용이 가능 

높은 효율성을 제공한다 

프로토콜 분석기에서 주로 사용되는 트래픽 캡춰, 프로토콜 및 패킷 분석, 트래픽 발생 기능을 위주로 구현하여 그 이용율을 향상시킴 

저렴한 비용으로 제공 

투자대비 제품 효율을 극대화 시킴 

실시간 분석기능을 제공한다 

네트워크 상에서 유통되는 트래픽을 실시간으로 수집하여 분석 

상태를 즉시 감시하고 상황을 즉시 파악할 수 있어서 효율적인 관리 운영 방식을 제공 

분석 정보를 그래프 형태로 알기 쉽게 보여 준다 

필요한 통계자료를 가시화하여 보고 

수집하여 분석된 모든 정보를 막대그래프나 파이그래프 형태로 한눈에 보기 쉽게 제공
기능

실시간 감시기능 

초당 평균 바이트, 초당 평균 프레임 수, 초당 사용율, 프레임당 평균 길이를 그래프를 통해 제공 

자신의 MAC Address, 현재 망의 링크 속도, CRC 에러, Collision 등의 정보 출력
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패킷 필터링 

사용자가 원하는 범위의 패킷을 필터링하여 수집 가능 

MAC 주소, IP 주소, 프로토콜 필터링을 동시에 지원 

수집된 패킷에 대한 요약 정보와 패킷 포맷을 분석한 상세 정보를 제공 

[image: image7.png]



통계정보의 제공 

길이별 분포 정보 : 현재 네트워크상에 유통되는 패킷의 길이별 분포 정보를 제공 

프로토콜별 분포 정보 : 현재 네트워크상에 유통되는 각종 프로토콜별 분포 정보를 제공 
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패킷생성 

사용자가 생성을 원하는 패킷의 개수 설정 가능 

Ethernet 프레임 포맷에서 IP, TCP, UDP 지원 
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보고서 작성 

원하는 결과 화면의 정보를 보고서로 즉시 출력 가능 

기본 보고서 양식에 사용자가 원하는 형태로 수정, 추가, 삭제가 가능
사양 
지원 프로토콜 

데이터 링크 계층 : IEEE802 및 DIX2.0 프레임, LLC, LLC/IP, LLC/IPX, LLC/SNMP 

TCP/IP : ARP, IP, ICMP, IGMP, EGP, GGP, IGRP, EIGRP, OSPF, TCP, FTP, REXEC, LOGIN, RSH, PRINTER, SMTP, TELNET, DNS, GOPHER, HTTP, POP, NNTP, SUNRPC, BGP, UDP, DNS, BOOTP, TFTP, SNMP, SNMPTRAP, RTP, RTCP, WHO, RIP, NFS, NCP, NRIP 

기타 : SUNRPC, X-WINDOW, NETBIOS, IPX,SPX, SAP 

시스템 요구사항 

H/W : Pentium PC 

OS : Windows 95/98 

IEEE802.3, DIX Ethernet LAN Card 
Mona Lisa - http://www.monalisa.co.kr/
제품정의

한국형 네트워크 관리분석 소프트웨어인 모나리자(Mona Lisa-N)는 LAN과  WAN 으로 구성된 네트워크 장치 및 트래픽에 대한 구성,장애,성은 요소를 감시 및 분석하는 기능을 제공합니다.

구성

[image: image11.png]



· 모나리자 서버(Mona Lisa-N Server)
Sun이나 HP등 유닉스를 사용하는 워크스테이션에 설치됩니다. 네트워크 장치 등 관리하고자 원하는 장치들로부터 정보를 수집하여 분석하고,처리하여 저장하는 등의 기능을 수행합니다.

· 모나리자 클라이언트(Mona Lisa-N Client)

Windows 95/98/NT에 설치됩니다.사용자가 직접 볼 수 있는 화면으로 각 기능의 운영과 결과를 볼 수 있습니다.서버로부터 수신된 작업 결과를 보여 주고,보고서로 인쇄하는 등의 기능을 담당합니다.

구조 및 역할
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기능 

구성 분석 기능 : 구성 정보
  장애 분석 기능 : 장애 요약,가용성 요약,장애율 분석,가용성 분석
  성능 분석 기능 : 이용률 요약, 처리율 요약,이용률 분석,처리율 분석
보고서 작성 기능 : 양식 작성,보고서 작성,인쇄 예약,보고서 인쇄
구성정보


장애 요약 기능 


전체시간 장애율 분석 기능


가용성 분석기능

이외에도 비슷한 성능분석, 보고서 인쇄 기능, 셋팅 설정 등의 여러 기능들이 제공된다

코오롱 정보통신 http://kdc.kolon.co.kr/
플랫폼 제품인 코오롱정보통신 K2뷰3.1은 한국형 NMS를 지향해 개발된 제품으로 기존 NMS가 플랫폼 지향과 애플리케이션 지향 두가지로 구분되는데 [K2뷰3.1]는 이 두가지 모두 지원하는 장점이 있다. 때문에 고가의 SMS 플랫폼을 구입하지 않고도 애플리케이션 지원이 가능하다는 것이다. 지난해 코오롱정보통신은 K2뷰 이전버전인 KNMS의 관리 모듈을 경찰청과 코넷망 등에 공급했다.

한아 시스템 http://www.hanasys.co.kr/
한-뷰 http://www.hanasys.co.kr/menu02_nms01.htm

제품개요 

한-뷰는 네트워크의 상태를 감시하고, 각 구성요소들을 관리할 수 있는 네트워크 관리 시스템(Network Management System)입니다. 한-뷰는 네트워크의 장애로 인한 시간적, 경제적 손실을 예방할 수 있으며, 네트워크의 장애 발생시 신속히 탐지해내어 즉시 대처할 수 있습니다. 

또한 네트워크의 트래픽량을 측정하여 병목 발생지점을 조기에 파악할 수 있습니다. 우리의 손으로 직접 만든 한-뷰는 한글지원, GUI 지원 등으로 사용이 편리하며 고객의 요구에 맞도록 Customizing도 가능합니다.
기능 및 특징

사용하기 쉽고 운용이 편리
 - 모든 기능이 메뉴 또는 아이콘 선택에 의한 GUI 방식으로 처리
 - 한글 및 영문 운용 지원
 - 사용자 계정에 의해 여러명이 동시에 운용 가능
 - 원격에서도 한-뷰를 통해 네트워크 관리 가능
 - 네트워크의 사정 또는 운용자의 구미에 따라 필요정보 추가 설정 가능
네트워크의 상태 및 장애 탐지 우수
 - 장애의 정도를 레벨별, 색상별로 구분하므로 장애 발생 상태 쉽게 감지 가능
 - 일일, 주간, 월간, 년간단위 등 장애 현황을 통계 분석처리 

네트워크의 구성 상태 파악이 용이
 - 맵-빌더 기능에 의해 네트워크의 구성 장비들을 자동 구축
 - 장비간의 연결성 및 상태 파악이 용이
 - 중복된(Dupliated) IP 주소탐지,및 미확인 장비, 더미 IP 장비 자동 탐색 가능
 - 특정 장비에 대한 집중적인 관리를 위한 에이전트-뷰(Agent-View)

    기능이 있어, 장비에 대한 세세한 상태 및 구성 관리 가능
네트워크의 트래픽 흐름 파악 가능
 - 성능 관련 MIB 정보를 이용하여 장비 및 네트워크의 트래픽 흐름량 측정
 - 트래픽 현황을 통계 분석처리 하므로서 트래픽 흐름의 장애 요소 파악 용이
완벽하고 신속한 사후 지원
 - SNMP, 밉 자동 해석기능 내장으로 표준화된 네트워크 관리 가능
 - 고객의 요구에 맞도록 Customizing 지원 

그래픽 사용자 인터페이스
사용자의 편리성을 위해 모든 운용환경은 메뉴방식으로 운용되며, 네트워크 및 에이젼트의 운용은 아이콘 모양 및 다양한 색상별로 운용된다. 그리고, 에이젼트 실물모양을 그래픽으로 보여줌으로써 시각적 운용을 할 수 있다.

사용자 계정 및 보안
한뷰는 등록된 사용자에 한하여 사용이 가능하며, 각 사용자는 각각의 암호를 통해 보안성을 유지할 수 있다. 한뷰는 슈퍼 사용자에 의해서 일반 사용자를 등록할 수 있으며, 일반 사용자는 자신의 암호만을 설정, 변경할 수 있다. 슈퍼 사용자가 운용중인 상태에서 일반사용자도 한뷰를 운용할 수 있다. 즉, 동시에 다수의 한뷰가 운용될 수 있도록 지원된다. 한뷰의 다중 운용 개수는 등록된 사용자의 수 만큼이 된다.

에이젼트 자동 탐색
한뷰는 등록된 네트워크 영역에 존재하는 모든 에이젼트들을 자동 탐색하여, 탐색된 결과를 보존한다. 또한 네트워크를 탐색하여 등록되어 있지 않은 새로운 에이젼트를 찾아 주는 역할을 한다
네트워크 맵 뷰
네트워크 전반적인 구성 및 상태를 쉽게 알수 있도록 하는 기능이다. 도메인, 네트워크, 또는 타 매니저, 에이젼트들은 사용자가 선택한 아이콘의 모양에 따라 구분되어 운용된다.

한글 표시 및 설정
한뷰는 다중언어 표시 및 설정이 가능하다. 사용하고자 하는 언어를 설정 하므로서, 설정된 언어에 의해 한글 또는 영문 사용이 가능하다. 모든 메뉴 화면 및 결과 화면에 표시되는 정보는 선택된 언어로 표시되며, 데이터의 설정 역시 선택된 언어에 따라 한글 또는 영문으로 설정이 가능하다
계층적, 분산적인 관리
한뷰의 매니저간 데이터 통신은 계층적이며, 분산적인 방식으로 처리된다. 매니저의 계위를 레벨별로 구분하여 하위레벨의 매니저는 상위레벨의 매니저에게 자신의 네트워크 정보를 제공함으로서 상위 레벨의 매니저가 모든 네트워크를 관리할 수 있도록 한다.

자동 밉 해석
한뷰는 사용자가 설정한 RFC(Request For Comments)정의 밉을 엑세스하여, SNMP 프로토콜에서 사용할 수 있는 트리형식으로 자동 번역한다.

맵 빌더
한뷰는 사용자 요구시 네트워크에 존재하는 모든 에이젼트를 자동으로 찾아준다. 한뷰가 최초 설치되었을 때, 또는 한뷰 운용중에 등록되어 있지 않은 에이젼트를 찾아주는 역할을 한다.

더미 IP 지원
네트워크 상의 모든 에이젼트들은 고유의 IP 주소가 할당되어 있어야 관리가 가능하다. 그러나 IP가 부여되지 않는 더미 허브와 같은 에이젼트들을 관리 할 수 있다.

트랩 서비스
네트워크에 존재하는 에이젼트로부터 발생되는 모든 트랩 메시지를 수신하여 처리하는 기능이다. 수신된 트랩 메시지는 사용자가 정의한 설정 값에 따라 네트워크 또는 에이젼트의 관리 정보로 이용된다.

에이젼트 뷰
SNMP 에이젼트 기능을 보유한 통신 장비에 대해 실물과 동일한 모양으로 화면에 표시하여 실시간 운용을 할 수 있도록 한다. 즉 에이젼트의 동작상태와 각 인터페이스 또는 포트의 접속상태 등을 그래픽 형태로 지원한다. 

실시간 표시
에이젼트의 현재 상태 또는 에이젼트로부터 발생된 트랩 메시지를 실시간적으로 화면에 표시한다. 장애가 발생한 위치, 시간, 장애레벨 및 장애의 원인 등에 관한 정보가 출력된다.

밉 정보 보기
각 에이젼트의 밉 정보를 엑세스하여 보여주는 기능이다. 밉의 읽기, 쓰기 동작이 가능하며, 단일 밉 또는 그룹단위의 밉 값을 조회할 수 있다. 한뷰의 운용은 밉 값을 기본으로 하여 운용되므로, 사용자는 각 에이젼트의 밉을 직접 조회하여 에이젼트의 상태를 알수 있다.

이력 관리
한뷰는 네트워크의 모든 상태를 파일로 저장한다. 운용중에 발생하는 모든 장애정보, 구성정보, 트랩정보 등을 수집되는 즉시 보관한다. 운용자는 저장되어 있는 이력정보를 엑세스 할 수 있다.

데이터 관리
한뷰가 사용하는 기본 데이터는 운용자가 정의한 에이젼트 타입 데이터를 기준으로 한다. 즉, 네트워크에 존재하는 모든 에이젼트는 운용자에 의해 정의되는 에이젼트 타입 단위로 그룹화되며, 동일 그룹에 속한 에이젼트들은 동일한 속성을 갖고 운용된다.

통계보고
장애 및 성능관련 정보를 이용하여 일일단위, 주간단위, 월단위 및 년 단위로 통계정보를 생성한다. 이러한 정보는 네트워크 또는 에이젼트의 운용상태 분석에 이용되어, 장기적인 네트워크 운용 계획에 반영될 수 있도록 한다.

장애관리
한뷰에서 장애는 6등급으로 나누어 관리된다. 최하위 등급은 0등급으로 정상상태를 의미하며, 장애의 정도를 1등급에서 5등급까지 구분하고 있다. 등급이 올라갈수록 장애의 정도가 심각함을 의미한다.

트래픽관리
각 에이젼트에서 발생된 트래픽량 및 에러 발생량을 일정 시간마다 측정 관리한다.

구성관리
네트워크에 설치되어 있는 에이젼트의 시스템 사양, 인터페이스 개수, IP 및 MAC 주소 등 에이젼트 각각에 대한 구성 정보를 파악할 수 있도록 한다. 

시스템 요구사항

- 프로세스(CPU) : Pentium-166MHz 또는 Sparc-10 이상
- 메 모 리 : 최소 64Mbytes

- 그 래 픽 카드 : 256 Colors, 1024x768 Pixels

- 하드 디 스 크 : 1Gbytes 이상
- 보 조 장 치 : 카트리지 테이프 드라이브(CTD)또는 CD-ROM 드라이브
- 마 우 스 : 2 또는 3 버튼 

- 운영체제(O.S.) : UNIX(SUN Solaris 2.5이상, X86 Solaris 2.5이상, Unixware 2.0이상)

- 그래픽 S/W : X11/Motif 1.0 이상
- 폰 트 : 한글 및 영문 

누리텔레콤 (A.T.I) http://www.nuritelecom.co.kr/
NetMan for Windows

1. NetMan for Windows 의 특징   

         -중앙센터에서 전체 네트웍의 상태나 장애를 실시간 파악
         -장애 발생시 신속한 복구 지원
         -장애 발생시 관리자에게 실시간으로 정보제공 (알람,호출,메시지)

         -GUI 환경으로 네트웍 관리자의 편의성 도모
         -적은 비용으로 효율적인 네트웍 관리  

시스템 구성도


NetMan for Windows의 기능
NetMan은 다음과 같은 세부적인 기능을 통하여 네트웍 자원을 효율적으로 관리하는 중형급 네트워크 관리 시스템입니다. 


네트웍 맵
     -멀티 레벨의 계층적 맵 지원
     - 네트웍 노드를 자동으로 검색하여 아이콘 형태로 맵 구성
     - 각 노드의 상태를 쉽게 파악할 수 있는 Navigation Tree 지원
     - 관리자 정의의 용이한 맵 구성
        각 노드 아이콘의 위치 이동 

        맵 확대/축소 기능
네트웍 맵은 자동으로 검색된 모든 노드들의 상태를 모니터링해 줌으로써 

네트웍 관리를 용이하게 해 준다. 


이벤트 관리
  -폴링(Polling) 결과에 따라 노드 아이콘의 색 변화
    SNMP 응답 양호 : green 색 
    SNMP 응답 실패 : red 색 

    down : yellow 색
  - 각 노드의 로그 화일을 저장하고, 모니터링 및 필터링
· 이벤트 발생시 로그 파일 기능, 알람, 메시지 기능

· 응용 프로그램 실행(Pager, Bitview 등)

· current / history 로그 파일로 전체 노드 관리 
NetMan은 각 노드들의 상태 및 변화를 실시간으로 보여주고, 네트웍의 장애 여부 및 각 노드 상황들을 정확하게 분석할 수 있게 해줌으로써 효율적으로 네트웍을 관리하게 해 준다.
Auto Discovery

   -최적의 Discovery 기법으로 네트웍 각 노드 자동검색
     SNMP Broadcast

     ARP & Routing table lookup

     순차적인 Address 점검
  - Microsoft의 TCP/IP 플랫폼
  - 장치에 대한 아이콘을 설정 기능 

  - 각 노드 변경 상태 변화를 로그파일에 기록
  - 쉽게 장치를 파악할 수 있는 그래픽 화면
· SNMP Ver2 플랫폼 지원 
· 자동 재 검색 기능

NetMan은 자동 노드 Discovery 기능으로 각 노드들의 상황을 빠르게 파악하고 진단함으로써 네트웍 성능을 향상시키고 경제적으로 네트웍을 관리해 준다. 

TrendView 

   -히스토리 정보를 그래프, 파이, 바 차트 등으로  저장
   - 트래픽 패턴을 표시, 확대하여 세부항목 열람
   - 저장된 데이터를 엑셀 같은 어플리케이션프로그램 에서 활용할 수 있는 파일형태
   (CSV,TSV) 저장 가능
HubView/BitView 

   - 허브,브릿지,라우터,터미널 서버,컴퓨터등의  SNMP 관리 장치를 그래픽으로 표시.

   - 각 장치의 포트를 링크,상태,Enable LEDS에  따라  모니터링
   - 장치의 포트를 선택함으로써 표준 SNMP 기능을 실행할 수 있는 메뉴선택 지원
   - SNMP 장치들의 MIB정보를 이용한 BitView 

NetMan은 SNMP 장치들을 MIB 정보를 이용하여 실물 그대로를 보여주고 현재 동작 상태를 모니터링 해준다. 

MIB 편집
   - 내장 MIB 컴파일러를 사용하여 ASN.1을 지원하는 모든  MIB를 처리,

     Standard/Private MIB를 지원
   -전체의 MIB를 보여주는 Display MIB Table 지원
   - MIB 엔트리의 삭제/수정/추가와 차트를 실시간으로  그래프/차트/리스트로 연계가능
· SNMP 프로토콜의 Get/Get next/Set 명령을 각 MIB 변수에 적용할 수 있는 MIB 
    Browser 기능
   - 트리구조화된 MIB 구조를 이용할 수 있는 MIB Directory 기능 지원
NetMan은 각종 MIB을 수용할 수 있는 MIB 컴파일러와 MIB 관리를 위한
MIB Browser 기능을 가지고 있다. 

Customize

    -그래픽 디스플레이 툴인 Bitview 응용프로그램 지원
    -MIB 테이블의 수정/차트/그래프/리스트 기능
    -각 장비의 LED나 색깔을 실제 상태로 표시 가능
    -Hub, Bridge, Router, Terminal Server, PC 등을 그래픽으로 표시 

KDC 정보통신 http://www.kdccorp.co.kr
TAPS  http://www.kdccorp.co.kr/r-3-61.html
TAPS(Traffic Analysis and Planning System)는 TCP/IP통신 프로토콜을 기반으로하는 

모든 IP 네트워크를 관리하기 위해서 사용되는 LAN/WAN 성능분석 및 설계지원 S/W로서
MIB-II와 RMON MIB를 제공하는 통신장비를 통하여 네트워크의 성능을 분석하며, 

Web browser를 사용하므로 사용자의 위치에 관계없이 언제 어디서나 access가 가능한 

분석전문 소프트웨어 이다.

2. 기  능
   - 망관리 비전문가를 위한 쉽고 편리한 사용자 인터페이스 제공
   - Web 브라우저를 이용한 사용자 인터페이스
   - Web server가 망관리 시스템 역할 수행
   - Application  / LAN / WAN 통합관리
   - Java 기술에 따른 관리 트래픽의 감소
   - 일정기간 분석 기능(일, 주, 월, 년, 분기, 임의의 시간대) 제공
   - 다양한 형태의 보고기능(표, 그래프, 파이챠트, 막대그래프)

   - 분석 방법론 제공
   - 응용 서비스 분석 항목  (응용 서비스 분석, 특정 호스트에 대한 응용 서비스 분석)

· LAN 분석 항목  (LAN 이용 현황,  LAN 건강 정도, 특정 호스트 현황, 망 프로토콜 분석)

   - WAN 분석 항목  (WAN 이용 현황, WAN 건강 정도, 장비 현황,  관리 트래픽 현황)

   - 한글 및 영문 버전 제공
3. 적용분야
   - TCP/IP 망 관리 및 분석 업무
   - 네트워크 컨설팅 및 운용 업무
   - ISP 망관리업무
4. 제품사양
    1) Hardware 사양
        - sun ultra sparc 및 호환기종
        - HDD : 1GB 이상
        - RAM : 64MB 이상
        - controller : SCSI 

    2) Software 사양(Server용)

        - OS : SUN Solaris 2.5 이상
        - SUN JDK 1.0.2

        - Web server Software

    3) Software 사양(Client용)

        - netscape 3.0 gold 이상
    4) protocol 

        - SNMP(standard)

        - MIB-II, RMON MIB

    5) 분석영역 

        - 성능/장애 상황 모니터링
        - 장비 이용 현황 보고
        - 기본 분석
        - 심화 분석
    6) 관리범위 : Host, Application, LAN, WAN

    7) 관리대상 시스템
        - Unix, NT 서버, Win95 PC등
        - router, Hub, FRAD, ATM Switch, CSU등

I-NMS(Integrated NMS) http://www.kdccorp.co.kr/r-3-62.html
1. 개요  

I-NMS(Integrated NMS)는 HP-OpenView Software 플랫폼상에서 ACT Network사의 SDM-FP 장비, SDM-FP SNMP Proxy 모듈, SDM-RX/BX 장비, Cascade Communication사의 B-STDX9000/STDX6000 스위치 장비들을 하나의 워크스테이션으로 통합 관리할 수 있는 망 관리시스템이다.

2. 기  능
   1) GUI 기능
       - X-Window를 기반으로 하며, 모든 명령은 마우스에 의한 메뉴방식
       - 전체 장비들의 아이콘 표시
       - 장비의 이상동작시에 아이콘의 색상이 경고색상으로 변경
       - 장비들은 상위 Map과 Sub-Map들로 표현됨
   2) 보호막 기능
       - SNMP의 Community 기능을 이용하여, 장비에 대한 불법적인 접근을 차단
   3) 장애관리 기능
       - 장비의 이상동작시에 아이콘의 색상이 경고색상으로 변경
       - 해당장비의 장애사실을 관리자에게 화면출력, 전자메일전송, 페이저 호출, 경고음 

          발생 등으로 알림
       - 장애사실을 Sybase DBMS에 저장하며, 관리자가 수시로 검색할 수 있도록 함
       - 장애의 원인 및 장애해결방안을 화면상에 제시
   4) 구성관리 기능
       - SNMP/SNMPv2에 기반하여, 장비의 정보를 MIB 형태로 관리
· 망환경 및 장비의 설정상태를 Sybase DBMS에 저장하고, 관리자가 수시로 검색할 수있도록 함
· 구성변경에 대한 정보를 Sybase DBMS에 저장하고, 시간에 따른 히스토리 및 
        통계정보를 관리함
       - 신규장비를 아이콘과 Map기능을 통하여 표현함
       - 장비변경사항을 중요도에 따라 관리자에게 알림
   5) 성능관리 기능
       - 성능관련정보를 주기적으로 취합하고 취합된 정보를 기반으로 통계처리를 수행함
· 취합된 정보들을 Sybase DBMS를 통하여 관리하고, 관리자가 수시로 검색할 수 있음
       - 그래프 또는 파일 형태의 출력을 통하여 시간에 따른 장비의 성능변화를 표현함
   6) 보안관리 기능
       - 저장되는 Data Base 자료들에 대하여 암호화기법을 통한 보안성 제공
· 해당 운용자외에는 관리시스템에 접근하지 못하도록 프로그램 접근제어 기능을 제공
· 망 관리 시스템의 사용자들에 대하여 차별적인 등급을 제공하므로 주요 기능에 대한 접근을 차별화
3. 적응용분야
· ACT사 FRAD 장비와 Cascade사의 Frame Relay 스위치가 혼용되는 site에서 네트워크의 통합 관리를 목적으로 사용
4.규격
   - 운영체계 : 한글 Solaris 2.5

   - 망관리기반 : HP OpenView NNM 4.1.1

   - 통신기능 : TCP/IP 기반 Socket Interface

   - 관리기능 : SNMP/SNMPv2, MIB 인터페이스
   - DB 제어 : Sybase DBMS

   - GUI : X-Window (X11R6) Motif

   - SUN Sparc 20 이상 기종
외국제품 소개

SUN 

Bandwidth Allocator   http://www.sun.com/software/bandwidth/allocator/
Bandwidth provisioning and accounting 

Traffic Management

Application Performance Management

Remote Monitoring

Web Flow Accounting

Application Performance measurement



Solstice Site Manager & Domain Manager   http://www.sun.com/software/sm/ds-sitemgr/
Advanced event management

Consistent platform for all size environments

Low-end platform for small sites

High-end platform that can scale to a large number of managed nodes

Distribution between platforms

A reliable platform

HP   http://www.hp.com
Openview  http://www.openview.hp.com
Agilent NetMetrix  http://www.openview.hp.com/products/netmetrix/
Agilent NetMetrix Service Simulator http://www.openview.hp.com/products/sim/
Customer Views for NNM http://www.openview.hp.com/products/custview/
Network Node Manager http://www.openview.hp.com/products/nnm/
Node Sentry http://www.openview.hp.com/products/node/
PolicyXpert http://www.openview.hp.com/products/policy/
Application and system management — OpenView ManageX 

Network management — OpenView Network Node Manager for Windows NT 

Storage management — OpenView OmniBack II for Windows NT 

Unique, cross-product integration

Extensible SNMP Agent    http://www.openview.hp.com/products/esa
Network Node Manager    http://www.openview.hp.com/products/nnm 

IBM  http://www.ibm.com
Nways Manager Suite  http://www.networking.ibm.com/manager/managerover.html

· Nways Deployment Manager supporting microcode and configuration upgrades to 2000 routers with a single action  

· Audit function for synchronizing database inventory with routers in the network  

· Nways VPN Manager validating VPN policies and tunnels  

· IBM-exclusive, patent-pending policy test simulating traffic against virtual private network (VPN) policies in the router  

· Patent-pending Layer 2 tests enabling your help desk to replicate dial-in user response time and connectivity  

· Support for Layer 2 and 3 VPNs, including the IKE tunnel  

· Forwarding of VPN events to the NetView or OpenView systems management console for visibility  

· Operational control to prompt policy refresh from the LDAP server  

· Expanded platform support for the Nways ATM Manager now including HP-UX  

· Hierarchical Private Network Node Interface (PNNI) topology drill-down and viewing for the IBM 8265 Nways ATM Switch  

· Support for 8210 MSS emulated LANs including autodiscovery of clients and policy value updates across multiple configuration servers  

· Support for 8210 MSS Super ELAN groups, including view of Super ELAN members, LANs and bridge port statistics  

· Advanced Remote Monitor supporting RMON and RMON2 for network-through-application-layer views (sold separately)  

· Year 2000 ready  

· Upgrades to the Nways Manager Suite at 50% of full product price  

· Free trial CD for 60-day test-drive  

Nways Element Manager - http://www.networking.ibm.com/manager/elementover.html

· Essential management for IBM routers, hubs and switches  

· Proactive thresholding and trending with the Java Performance Monitor  

· Bandwidth-saving distributed monitoring  

· Web-based architecture for convenient, browser-based, intranet access  

· New IP Route Manager measuring path response time and graphically indicating outages  

· New Ethernet switch support  

· New ATM view  

· Expanded support for the IBM 8265 Nways ATM Switch to include HP-UX and Windows NT  

· New Tivoli NetView load-and-go foundation packaged with Windows NT version of the Element Manager  

· New host-based network management via Nways Manager and Tivoli NetView for OS/390  

· Support for SNA-IP integration with the TN3270E Response Time Monitor  

· Migration path for managing legacy products with newly Web-enabled, Java-based modules  

· Upgrades to Version 2.0 at 50% of full product price  

· Year 2000 ready  

· Free trial CD for 60-day test drive  

Tivoli NetView  http://www.tivoli.com/products/index/netview/ 

· Tivoli NetView consolidates the management of heterogeneous, multi-platform and protocol environments comprised of network hardware devices and systems business-critical servers to a centralized location. 
· Tivoli NetView enables users to discover TCP/IP networks, display network topologies, correlate and manage events and SNMP traps, monitor network status, and gather performance data. 
· Tivoli NetView Mid-level Manager provides the flexibility to scale Tivoli NetView for the future growth of your network environment.
· Power to Manage Your Network
· Tivoli Netview Object
· Automated Event Response
· Truly Distributed Network Management
· Single-Action Management
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